Θέμα 2ο
2.1 Να γράψετε στην κόλλα σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό να γράψετε το γράμμα της Στήλης Β που ταιριάζει σε κάθε έναν από αυτούς.
	ΣΤΗΛΗ Α
	ΣΤΗΛΗ Β

	1. Τυποποιημένη μονάδα εμπορευματοκιβωτίου (Ε/Κ) των 20 ft
2. 40΄ TEU
3. Κώδικας για απαιτήσεις στοιβασίας επικίνδυνων φορτίων 
4. H θερμοκρασία στην οποία θα μπορούσε να προκύψει πλήρης κορεσμός από μία δεδομένη ποσότητα υγρασίας, άρα η σχετική υγρασία θα είναι 100%
5. Σύστημα συντεταγμένων με το οποίο προσδιορίζεται με σαφήνεια η θέση στοιβασίας του κάθε εμπορευματοκιβωτίου (Ε/Κ)
	α. IMDG 
β. FEU
γ. ΜΗΒ
δ. Dew Point (DP)
ε. TEU 
στ. «BAY-ROW-TIER»


Μονάδες 15
2.2 Τί είναι η γωνία ανάπαυσης (Angle of Repose) σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Στερεών Χύδην Φορτίων (IMSBC Code);
Μονάδες 10

