ΘΕΜΑ 4

4.1 Με τη βοήθεια του σχεδίου να συμπληρώσετε τον πίνακα. (μονάδες 12)
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4.2  Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις.  (μονάδες 13)

Το …………….. είναι το βασικό στοιχείο της θεμελίωσης ενός κτιρίου. Τα φορτία όλου του κτιρίου συγκεντρώνονται στα …………………. και τα ………………. τα μεταφέρουν μέσω των πέδιλων στο έδαφος.  Το πέδιλο αποτελείται από δύο μέρη από το ………….. και από τον ……………. Ο κώνος συνδέεται με το υποστύλωμα στο σημείο του ……………… του πέδιλου. Στη βάση του πέδιλου τοποθετείται οπλισμός σε μορφή ράβδων που αποτελεί την ……………… του πέδιλου. Κάθε ράβδος της εσχάρας έχει ένα ανεστραμμένο άγκιστρο το λεγόμενο ………….. σε κάθε άκρο.
Η ……………….. δοκός ενώνει τα πέδιλα με σκοπό την ισχυροποίηση τους τόσο για τα κυρίως φορτία όσο και για τα σεισμικά φορτία. Η συνδετήρια δοκός οπλίζεται όπως και μία ………. ορόφου αλλά η όπλιση της συνδετήριας δοκού είναι απλούστερη.
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