
[bookmark: _GoBack]ΘΕΜΑ 4ο 

4.1 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO8498 τα ελαττώματα των υφασμάτων ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες:
· Ελαττώματα νημάτων σε ένα υφαντό ύφασμα
· Ελαττώματα στην κατεύθυνση του στημονιού 
· Ελαττώματα στην κατεύθυνση του υφαδιού
· Ελαττώματα που οφείλονται στη βαφή, τυποβαφή ή φινίρισμα
· Ελαττώματα που σχετίζονται με τις ούγιες
· Γενικά ελαττώματα

4.2  Οι γενικοί κανόνες με τους οποίους μπορεί να διαπιστωθεί η καλή και η ανάποδη όψη ενός υφάσματος είναι οι εξής:

· Παρατηρώντας με προσοχή τις δύο πλευρές ενός υφάσματος η καλή πλευρά είναι αυτή που έχει καλύτερη εμφάνιση ή έχει υποστεί περισσότερη φροντίδα κατά την κατασκευή 

·  το ύφασμα φινίρεται πάντα από την καλή πλευρά με αποτέλεσμα  αυτή να έχει καλύτερη εμφάνιση

· Στα υφάσματα με χρωματικά εφέ χρώματος (χρωματοστοιχίες) και στα τυπωμένα υφάσματα η καλή πλευρά είναι αυτή στην οποία διακρίνεται καθαρά το εφέ των χρωματιστών νημάτων ή το σχέδιο της υπογραφής

· Σε ένα ύφασμα που περιέχει διαφορετικές ποιότητες νημάτων τα νήματα καλύτερης ποιότητας εμφανίζονται στην καλή πλευρά του υφάσματος

· Όταν ένα ύφασμα είναι τυλιγμένο σε τόπι,  η καλή πλευρά είναι πάντα τυλιγμένη προς τα μέσα.

· Στα επίσημα δείγματα υφασμάτων,  τοποθετείται μία ετικέτα στην καλή πλευρά του υφάσματος
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