ΘΕΜΑ 2
2.1 Στο επόμενο σχήμα που απεικονίζει τμήμα της διαδικασίας ενθυλάκωσης δεδομένων αναφέρετε σε τι αντιστοιχεί κάθε αριθμός του σχήματος επιλέγοντας από τα:
Τμήμα/Πακέτο, Ζεύξης Δεδομένων, Μεταφοράς, Αυτοδύναμο Πακέτο, Επικεφαλίδα, Διαδικτύου
λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποιο από τα ονόματα μπορεί να χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία φορές, ενώ κάποια άλλα μπορεί να μην αντιστοιχούν σε αριθμούς του σχήματος.
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2.2 Αντιστοιχείστε τα πρότυπα ασύρματων δικτύων της στήλης Α με τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων που μπορεί το καθένα να επιτύχει, επιλέγοντας από αυτούς της στήλης Β, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο μία ή περισσότερες από τις τιμές της στήλης Β να  μην αντιστοιχίζονται με κάποιο από τα πρότυπα.
	1.  802.11
	Α.  100 Mbps

	2.  802.11a
	Β.  11 Mbps 

	3.  802.11n
	Γ.  1-2 Mbps

	
	Δ.  600 Mbps
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