 
Θέμα 2ο 
2.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη:
[bookmark: _Hlk111029794]α. Η κεφαλή των κυλίνδρων ενός αερόψυκτου αεροπορικού κινητήρα, φέρει στο εξωτερικό της μια σειρά από πτερύγια (cooling fins). 
β. Δύο λάδια με ίδιο βαθμό ιξώδους (ίδιο SAE) είναι και τα δύο κατάλληλα για τον κινητήρα που θέλουμε να λιπάνουμε. 
γ. Η ποσότητα του αέρα που συμπιέζεται, καθώς και η αύξηση της πίεσης, εξαρτώνται από την ταχύτητα περιστροφής σε έναν αεριοστρόβιλο κινητήρα. 
δ. Ένα από τα πλεονεκτήματα των αναστροφέων ώσης είναι η αύξηση της ζωής των ελαστικών και των φρένων.
ε. Τα αντιοξειδωτικά είναι συνθετικά λάδια. 
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2.2. Να γράψετε τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και, δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Τα έμβολα ενός αεροπορικού εμβολοφόρου κινητήρα κατασκευάζονται κατά κύριο λόγο από:
α.  χυτοσίδηρο.
β. χυτοχάλυβα.
γ. κράματα σιδήρου. 
δ. κράματα αλουμινίου. 
2. Ο ελικοστρόβιλος κινητήρας, κατά τη μετάδοση κίνησης στο έλικά του, χρησιμοποιεί ένα σύστημα:
α. γραναζιών ως μειωτήρα. 
β. αλυσίδων.
γ. ιμάντων.
δ. τανυστήρων.
 
3. Ποιος από τους παρακάτω κινητήρες χρειάζεται μεγάλο διάδρομο απογείωσης:
α. ο ελικοστρόβιλος
β. ο στροβιλοανεμιστήρας
γ. ο αξονοστρόβιλος
δ. ο στροβιλοαντιδραστήρας 
4. Μια συνηθισμένη όσο και σοβαρή φθορά ενός εμβολοφόρου κινητήρα είναι η οβάλ. Σε ποιο εξάρτημα εμφανίζεται;
α.  στο χιτώνιο κυλίνδρου 
β. στο έμβολο
γ. στον διωστήρα
δ. στις βαλβίδες
5. Το ντεσιμπέλ (decibel-db) είναι μονάδα μέτρησης:
α. θορύβου 
β. πέδησης
γ. ισχύος
δ. ώσης									 	              					     			                   Μονάδες 15

