ΘΕΜΑ 4
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
4.1
Δ1= δοκός νο 1 πλάτους 25 εκ., ύψους 50 εκ..
Οπλισμός κάτω 4 ράβδοι συνολικά στο μέσο με διάμετρο 16 χιλ..
(2) από τις 4 ράβδους συνεχίζουν μέσα στην αριστερή στήριξη.
(2) από τις 4 ράβδους συνεχίζουν μέσα στη δεξιά στήριξη.
Οπλισμός άνω 2Φ14 σημαίνει 2 ράβδοι διαμέτρου 14 χιλ., τοποθετημένες άνω.
Συνδετήρες U Φ 10 (10) 20 (10), σημαίνει συνδετήρες διαμέτρου 10 χιλ.σε πυκνότητα:
Ανά 10 εκ. στην κρίσιμη περιοχή αριστερά.
Ανά 20 εκ. στην ενδιάμεση περιοχή.
Ανά 10εκ. στην κρίσιμη δεξιά περιοχή.
4.2
Κ2= Κολώνα νο 2, μήκους 50 εκ., πλάτους 50 εκ..
Διαμήκης οπλισμός 12 Φ 18.
Συνδετήρες διαμέτρου 10 χιλ., ανά 15 εκ. στην ενδιάμεση περιοχή.
Μήκος ράβδων 4.10 μ..
Κρίσιμο ύψος 0.50 μ..
Συνδετήρες στην κρίσιμη περιοχή (άνω-κάτω της κολώνας) διαμέτρου 10 χιλ., ανά 8 εκ..


  
