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4ο ΘΕΜΑ
4.1.
1. Ποια ορυκτά επηρεάζουν την εργασιμότητα/πλαστικότητα των πηλών; Τα αργιλούχα ορυκτά ή οι μη πλαστικές προσμείξεις; (μονάδες 2)
2. Ποιες είναι οι κύριες ομάδες των αργιλούχων ορυκτών που περιέχονται στους πηλούς; Διάλεξε τις τέσσερις (4) σωστές λέξεις από το παρακάτω πλαίσιο:
	καολινίτες /σιδηροπυρίτες / μαρκασίτες / ιλλίτες / αλοτριχίτες / μοντμοριλλονίτες / χλωρίτες / μελαντερίτες


(μονάδες 8)
Μονάδες 10

4.2.
1. Σε ποια είδη μη πλαστικών προσμείξεων, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κεραμικών, ανήκουν οι παρακάτω πρώτες ύλες; Συμπλήρωσε τον πίνακα:
	1. ασβεστίτης / χαλαζίας
	

	2. σπόροι / φυτά
	

	3. όστρακα / καμένο ξύλο
	

	4. θραύσματα (δηλαδή, σπασμένα κομμάτια) κεραμικών
	


(μονάδες 8)

2. [bookmark: _GoBack]Τι παραπάνω προσφέρουν οι μη πλαστικές προσμείξεις στους πηλούς; Για ποιους λόγους χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των κεραμικών; (μονάδες 7)
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