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4.1 Ανάλογα με την αρχή εισαγωγής του υφαδιού στο άνοιγμα του στημονιού οι υφαντικές μηχανές διακρίνονται σε:
· Σαϊτοφόρες
· Ασάιτες, που για την εισαγωγή του υφαδιού στο άνοιγμα του στημονιού γίνεται μέσω βλήματος, ταινιών που φέρουν αρπάγες, ρεύματος αέρος ή νερού.

4.2  Το κολλάρισμα είναι η διαδικασία κάλυψης της επιφάνειας των νημάτων του στημονιού με μια ελαστική και λεπτή επίστρωση κόλλας, με σκοπό την ενίσχυση της αντοχής του νήματος κατά το στάδιο ύφανσης.
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