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4.1 Η τεχνολογική διαδικασία προετοιμασίας του στημονιού περιλαμβάνει τις ακόλουθες τεχνολογικές φάσεις:
· Διάσιμο
· Κολλάρισμα
· Μίτωμα

4.2  α) Η δημιουργία των θηλιών πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τα παρακάτω κύρια στοιχεία:
· Βελόνες
· Πλατίνες
· Πρέσες
· Κλωστοδηγούς

Β) Οι πλεκτομηχανές είναι εξοπλισμένες με τα εξής είδη βελονών
· Κουταλοβελόνες
· Ραμφωτές βελόνες
· Σύνθετες βελόνες
· Ειδικές βελόνες. 
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