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 2.1: 
1. Το εύρος των καταχωρητών.  Όσο αυξάνουμε το εύρος των καταχωρητών ενός επεξεργαστή, τόσο αυξάνεται και η ταχύτητα με την οποία επεξεργάζεται δεδομένα.
2. Η Χωρητικότητα λανθάνουσας μνήμης (cache memory). Όσο αυξάνεται η μνήμη cache ενός επεξεργαστή, αυξάνεται και η απόδοσή του.
3. Η Ταχύτητα ή συχνότητα λειτουργίας διαύλου συστήματος – FSB. Επεξεργαστές με μεγαλύτερη συχνότητα λειτουργίας FSB έχουν συνολικά καλύτερη απόδοση.
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