ΘΕΜΑ 2
2.1 Στο επόμενο σχήμα που απεικονίζει τμήμα της διαδικασίας ενθυλάκωσης δεδομένων αναφέρετε σε τι αντιστοιχεί κάθε αριθμός του σχήματος επιλέγοντας από τα:
Κεφαλίδα IP, FCS, Κεφαλίδα TCP/UDP, SFD, IPG
λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποιο ή κάποια από τα ονόματα μπορεί να χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία φορές, ενώ κάποια άλλα μπορεί να μην αντιστοιχούν σε αριθμούς του σχήματος.
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2.2 Αντιστοιχείστε τα πρότυπα ασύρματων δικτύων της στήλης Α με τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων που μπορεί το καθένα να επιτύχει, επιλέγοντας από αυτούς της στήλης Β, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο μία ή περισσότερες από τις τιμές της στήλης Β να  μην αντιστοιχίζονται με κάποιο από τα πρότυπα.
	1.  802.11b
	Α.   100 Mbps

	2.  802.11g
	Β.   1-2 Mbps

	3.  802.11
	Γ.   1 Gbps

	
	Δ.   5.5-11 Mbps

	
	E.   54 Mbps
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