ΘΕΜΑ 4
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Εμβαδόν τοίχου: E= μήκος x ύψος τοίχου =4m x 8m = 32m2
Επομένως απαιτούνται:
 32*150 τούβλα  4800 τούβλα
32*0.055m3 κονίαμα  1,76m3 κονίαμα

