ΘΕΜΑ 4
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Εμβαδόν τοίχου: Eτ= μήκος x ύψος τοίχου =3m x 7m = 21m2
Εμβαδόν πόρτας: Eπ= μήκος x ύψος πόρτας =1m x 2,2m = 2,2m2
Συνολικό εμβαδόν: Ε= Eτ - Eπ=21-2,2=18,8 m2
Επομένως απαιτούνται:
 18,8*75 τούβλα  1410 τούβλα
18,8*0.02m3 κονίαμα  0,376m3 κονίαμα

