ΘΕΜΑ 4
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Εμβαδόν τοίχου: Eτ= μήκος x ύψος τοίχου =8,5m x 4,0m = 34m2
Εμβαδόν παραθύρου: Επ= μήκος x ύψος παραθύρου = 2,0m x 1,2m = 2,4m2
Εμβαδόν σενάζ: Eσεναζ= 2x(μήκος x ύψος σενάζ) = 2 x (8,5m x 0,15m) = 2,55m2

Συνολικό εμβαδόν: Εολ = Eτ - Eπ – Eσεναζ= 34 - 2,4 - 2,55=29,05m2

Επομένως απαιτούνται:
 29,05*150 τούβλα  4358 τούβλα
29,05*0.055m3 κονίαμα  1,6m3 κονίαμα
