ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
Στα σχέδια - υποδείγματα που ακολουθούν παρουσιάζονται η κάτοψη και η ημιτελής ανατολική όψη ενός καταστήματος ενδυμάτων, που στεγάζεται σε υφιστάμενη λιθόκτιστη κατασκευή φέρουσας τοιχοποιίας που έχει υποστεί στατική αναβάθμιση μετά την αποξήλωση της παλαιάς φθαρμένης κεραμοσκεπής της. Το κτίσμα φέρει οριζόντια άνοψη (στέγη) από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ στην κάτοψη δεν εικονίζονται τα υποστηρικτικά φέροντα μεταλλικά στοιχεία (δοκοί και υποστυλώματα από προφίλ δομικού χάλυβα, που τοποθετήθηκαν μετεγενέστερα για τις ανάγκες στατικότητάς του). Στα σχέδια - υποδείγματα που δίδονται δεν εμφανίζεται επίσης διαγράμμιση των στοιχείων της λιθοδομής.
 Το κατάστημα αποτελείται από:
· Μια κύρια αίθουσα έκθεσης ενδυμάτων
· Δύο χώρους δοκιμαστηρίων (Στη Νότια πλευρά)
· Βοηθητικό χώρο που περιλαμβάνει μικρή αποθήκη και WC.
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2)Να σχεδιαστεί με μαύρη σινική μελάνη ή με μολύβι και με τα κατάλληλα πάχη γραμμών η
Κάτοψη του κτηρίου σε κλίμακα 1:50, σύμφωνα με τις διαστάσεις, σε μέτρα, που
αναγράφονται στο σχέδιο - υπόδειγμα. Να μην σχεδιαστούν ή αναγραφούν ονομασίες εσωτερικών χώρων, διαστάσεις, σύμβολα υψομέτρων με τις τιμές τους, αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες ανοιγμάτων (κουφώματα θυρών και παραθύρων) και το σύμβολο Γεωγραφικού προσανατολισμού του κτίσματος. (Μονάδες 25)

4) Να σχεδιαστεί με μαύρη σινική μελάνη ή με μολύβι και με τα κατάλληλα πάχη γραμμών η Ανατολική Πρόσοψη του κτίσματος σε κλίμακα 1:50 με την εικονιζόμενη υψομετρική πληροφορία. Να μην σχεδιαστούν σε όψη οι Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες ανοιγμάτων (κουφώματα θυρών και παραθύρων).  (Μονάδες 25)

Σε περίπτωση που χρειάζεται να καθοριστεί κάποια διάσταση που δεν αναγράφεται στο
σχέδιο αυτή να υπολογιστεί αναλογικά σε σχέση με τις υπόλοιπες. Να μην αναγραφούν οι
διαστάσεις, τα υψόμετρα ή άλλες ενδείξεις εκτός από αυτές που περιλαμβάνονται στα
ζητούμενα. 
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