Ενδεικτικές απαντήσεις
4Ο ΘΕΜΑ
4.1 
Η στιγμιαία τιμή της εναλλασσόμενης τάσης δίνεται από την εξίσωση: u=100√2ημ(628t−30°)
Η μορφή της εναλλασσόμενης τάσης είναι: u= U0·ημ(ωt-30)  άρα έχουμε:
α. Η μέγιστη τιμή της τάσης είναι: U0= 100 V
β. Η ενεργός τιμή της τάσης είναι : Uεν =   => Uεν =  => Uεν = 100V
γ. Η κυκλική συχνότητα ω είναι: ω= 628 rad/s
δ. Η συχνότητα f: ω=2πf => f = => f =  => f=100Hz
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