Θέμα 4o
Εργάζεστε ως ψυκτικός σε μια εταιρία ψύξης - κλιματισμού και καλείστε να σχεδιάσετε τον αυτοματισμό μιας ψυκτικής εγκατάστασης. Ποια είδη αυτοματισμών θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε στις παρακάτω περιπτώσεις;
α) Η λειτουργία του συμπιεστή θα πρέπει να διακόπτεται όταν η πίεση του ψυκτικού υγρού πέσει πολύ χαμηλά. (Μονάδες 5)
β) Η λειτουργία του συμπιεστή θα πρέπει να ξεκινάει όταν η θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης αυξηθεί. (Μονάδες 5)
γ) Οι στροφές του ανεμιστήρα του συμπυκνωτή θα πρέπει να μεταβάλλονται ανάλογα με την πίεση του ψυκτικού υγρού. (Μονάδες 7)
δ) Η ροή του ψυκτικού ρευστού θα πρέπει να διακόπτεται όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από μία τιμή. (Μονάδες 8)
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