Ενδεικτική απάντηση
4ο ΘΕΜΑ
4.1  
l = 20cm => l = 0,20m
Η αναπτυσσόμενη εντός του αγωγού  ΗΕΔ είναι:
 E=B·l·Uημα
Εδώ είναι α = 90Ο  ή  ημα=1
Άρα : E=B·l·Uημα => E= 1T·0,20m·10m/s·1=> E=2V
Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό είναι:
I= => I= => Ι=0,2Α
Η ασκούμενη δύναμη επί του αγωγού θα υπολογιστεί από τη σχέση:
F=B·l·I·ημα => F=1T·0,20m·0,2A·1=> F=0,04N
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