ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ .
ΘΕΜΑ 2
2.1 
Α – 4, Β – 3, Γ- 5, Δ - 2
2.2
Για 256 σύνολο διευθύνσεων κόμβων είναι απαραίτητο ένα ιδιωτικό  δίκτυο τάξης Β 172.16.0.0/16. Για παράδειγμα από 172.16.0.1   μέχρι 172.16.1.0

