Θέμα 2ο 
2.1. α) Με βάση την εικόνα μιας τοπικής κλιματιστικής μονάδας νερού (FCU), που βλέπετε στη στήλη Α του παρακάτω πίνακα, να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, ζ της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη ΣΤΗΛΗ Β θα περισσέψει. (Μονάδες 10)
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β) Να εξηγήσετε τη λειτουργία των στοιχείων από τα οποία αποτελείται ένας απλός αυτοματισμός FCU. (Μονάδες 6)
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2.2 Να γράψετε τον αριθμό που βρίσκεται μπροστά από κάθε πρόταση και δίπλα, τη λέξη που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι 3 από τις λέξεις θα περισσέψουν). 
Λέξεις που δίνονται: θερμοστάτης, αισθητήρας, κυκλώματα, αυτοματισμοί, ενεργοποιητή, κυκλοφορητή.
1. Στον έλεγχο μιας εγκατάστασης κλιματισμού ο ελεγκτής είναι το κύριο εξάρτημα που ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον __________.
2. Το κύριο στοιχείο ελέγχου της θερμοκρασίας ενός ψυγείου είναι ο __________.
3. Σε όλα τα σύγχρονα κλιματιστικά μηχανήματα υπάρχουν δύο __________: το σύστημα ψύξης και το σύστημα θέρμανσης.
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