ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
ΘΕΜΑ 4ο 
Οι πιθανές βλάβες για το όχημα 1 είναι: 
· δε λειτουργεί ο καταλύτης ή
· δε ρυθμίζεται σωστά η αναλογία καυσίμου – αέρα ή
· δε γίνεται με σωστό τρόπο η καύση στους θαλάμους καύσης (π.χ. κακή ανάφλεξη) ή
· μπορεί να είναι εκτός λειτουργίας ο ένας κύλινδρος του κινητήρα
Στο όχημα 2 μεγάλη ποσότητα CO δείχνει πλούσιο μείγμα, δηλαδή πολύ καύσιμο, που οφείλεται σε:
· πρόβλημα έγχυσης ή
· μεγάλη πίεση καυσίμου ή
· βουλωμένο φίλτρο αέρα ή
· ελαττωματικό αισθητήρα θερμοκρασίας.
Στο όχημα 3, η δημιουργία οξειδίων του αζώτου NOx σημαίνει υψηλή θερμοκρασία και πίεση στους θαλάμους καύσης με ύπαρξη ποσότητας οξυγόνου Ο2, άρα φτωχό μείγμα. Αυτό οφείλεται σε:
· μεγάλη προπορεία ανάφλεξης ή
· συγκέντρωση μιας ποσότητας άνθρακα στους θαλάμους καύσης ή
· βλάβη του συστήματος ανακυκλοφορίας καυσαερίων.
