ΘΕΜΑ 4ο
[image: ]Δίδεται τομή Α - Α εργαστηρίου ασημικών με τις απαιτούμενες διαστάσεις σε μέτρα (m):













Ζητείται να σχεδιαστούν:
· η ανωτέρω ΤΟΜΉ Α - Α με μολύβι και κατάλληλα πάχη γραμμών, σε κλίμακα 1:50,
· η λέξη ΤΟΜΗ με χρήση σχεδιαστικών οργάνων ή ελεύθερη γραφή σε κατάλληλο μέγεθος και θέση,
· η διαγράμμιση των τεμνόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένου του εδάφους.
 Δεν απαιτείται ο σχεδιασμός του τίτλου και της διαστασιολόγησης.

Για την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη:
4.1.
· Ορθή απεικόνιση του σχεδίου (8 μονάδες).
· Ποιότητα σχεδίασης και ορθή επιλογή πάχους γραμμών (6 μονάδες).
[bookmark: _GoBack]
4.2.
· Πληρότητα σχεδίασης (6 μονάδες).
· Γενική εικόνα και τοποθέτηση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης (5 μονάδες) 
Σύνολο: 25 μονάδες
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