Θέμα 4ο
Δύο τεχνίτες αναλαμβάνουν να κατασκευάσουν ένα μεταλλικό δοχείο. Ο πρώτος πρόκειται να χρησιμοποιήσει καρφωτές συνδέσεις (ήλους) και ο δεύτερος συγκολλητές συνδέσεις.
α) Η συγκολλητή ή η καρφωτή κατασκευή θα είναι πιο ελαφριά; (Μονάδες 5)
β) Η συγκολλητή ή η καρφωτή κατασκευή θα είναι πιο ακριβή; (Μονάδες 5)
γ) Η δημιουργία οπών για την καρφωτή σύνδεση έχει θετική ή αρνητική επίδραση σε αυτή τη σύνδεση; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 15)
Μονάδες 25
