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Θέμα 4ο
α) Η συγκολλητή κατασκευή θα είναι πιο ελαφριά.
β) Η καρφωτή κατασκευή θα είναι πιο ακριβή.
γ) Η δημιουργία οπών για την καρφωτή σύνδεση θα έχει αρνητική επίδραση σε αυτή. Ο λόγος είναι ότι παρουσιάζεται εξασθένηση υλικού εξαιτίας των οπών που δημιουργούνται για τις καρφοσυνδέσεις.
