ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Θέμα 4ο
4.1
1) Οι συγκολλητές κατασκευές είναι μέχρι 50% ελαφρύτερες από τις χυτές.
2) Σε μεμονωμένες κατασκευές, λόγω της απουσίας του μοντέλου στην τιμή και του χρόνου παράδοσης, οι συγκολλητές κατασκευές είναι οικονομικότερες από τις χυτές.

4.2 Θα χρησιμοποιηθεί το «πολύσφηνο» του Σχήματος 2. Τα πολύσφηνα χρησιμοποιούνται όταν πρόκειται να μεταφερθεί μεγάλη ροπή στρέψης.
