ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Θέμα 4ο
β) Ενδεικτικά στάδια συναρμολόγησης ενός εδράνου κύλισης σε άξονα είναι:
1) Τοποθετούμε σωλήνα στον εσωτερικό δακτύλιο και τότε χτυπάμε με σφυρί.
2) Συναρμολόγηση με τη βοήθεια ροδέλας – σφικτήρα.
3) Συναρμολόγηση με πρέσα.
4) Θέρμανση σε λάδι προς διαστολή και συναρμολόγηση με το χέρι χωρίς πίεση.
5) Έλεγχος του διακένου με filler.
6) Λίπανση με γράσο και ορυκτέλαιο.
