ΘΕΜΑ 4ο
[bookmark: _GoBack]Κύκλωμα RL  σειράς έχει R = 3Ω,  XL =  4 Ω,  και τροφοδοτείται από εναλλασσόμενη τάση ενεργούς τιμής 100 V. Ζητούνται:

α.  η σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος    Ζ        Μονάδες  8
β.  η ενεργός τιμή της έντασης του ρεύματος I     Μονάδες 6
γ.  οι ενεργές τάσεις UR, UL                                                    Μονάδες 6
δ. το κύκλωμα τι συμπεριφορά παρουσιάζει επαγωγική ή χωρητική;     Μονάδες 5

                                                                                                  Μονάδες  25
                                                                           
