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Πλάκες 
Ο ξυλότυπος αποτελείται από δυο τετραέρειστες πλάκες Π1, Π2 με πάχος h=17cm, η κάθεμια 
Δοκοί 
Ο ξυλότυπος αποτελείται επτά δοκούς Δ1,Δ2,Δ3,Δ4,Δ5,Δ6,Δ7 από τις οποίες οι  Δ1,Δ3,Δ4,Δ5,Δ6,Δ7 έχουν διατομή 25/50 δηλαδή οι διαστάσεις της δοκού είναι πλάτος 25cm και το ύψος 50cm, ενώ η δοκός Δ2 έχει διαστάσεις 30/50 δηλαδή οι διαστάσεις της δοκού Δ2 είναι πλάτος 30cm και το ύψος 50cm.
Υποστυλώματα
Ο ξυλότυπος αποτελείται έξι υποστυλώματα Κ1,Κ2,Κ3,Κ4,Κ5,Κ6 από τα οποία τα Κ1,Κ2, Κ3,Κ4 έχουν διατομή 35/35 δηλαδή η οριζόντια διάσταση είναι πλάτος 35cm και η κατακόρυφη διάσταση είναι 35cm, ενώ τα υποστυλώματα Κ5,Κ6 έχουν διαστάσεις 50/35 δηλαδή η οριζόντια διάσταση είναι πλάτος 50cm και η κατακόρυφη διάσταση είναι 35cm.

