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Κατά την χάραξη της οδού ο Μελετητής Μηχανικός λαμβάνει υπόψη του ότι ο άξονας
πρέπει:
1. Να περάσει από ορισμένα υποχρεωτικά σημεία, όπως είναι η αφετηρία και το πέρας
της χάραξης ή σημεία με προϋπάρχοντα τεχνικά έργα, τα οποία θα ενταχθούν στην
οδό είτε οικισμοί κλπ.
2. Να αποφύγει ορισμένες περιοχές, δηλαδή να τις παρακάμψει (π.χ. οικισμούς).
3. Να περάσει μέσα από μια ορισμένη ζώνη εδάφους, π.χ. για γεωτεχνικούς λόγους.
(σελ. 57 σχολικού βιβλίου)

