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	Διαστάσεις υποστυλώματος
	0,50μ. x 0,50μ.

	Οπλισμός υποστυλώματος
	12Φ18

	Συνδετήρες στην κρίσιμη περιοχή 
	Φ10/8

	Συνδετήρες στην μη κρίσιμη περιοχή
	Φ10/15

	Ύψος κρίσιμης περιοχής
	0,50μ.

	Ύψος διαμήκων ράβδων
	4,10μ



