ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Θέμα 4o
α) Τοποθετείται αισθητήρας, ο οποίος ελέγχει τη θερμοκρασία του νερού. Όταν αυτή πέσει κάτω από μία τιμή, ενεργοποιείται ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
β) Τοποθετείται αισθητήρας, ο οποίος ελέγχει τη θερμοκρασία του νερού. Όταν αυτή πέσει κάτω από μία τιμή, ενεργοποιείται ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας. Όταν η θερμοκρασία του νερού φτάσει μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, τότε η λειτουργία του θερμοσίφωνα σταματά. 

