
Απαντήσεις
Α)
Τα βασικά στοιχεία ενός τυπικού συστήματος συναγερμού είναι

- Η κεντρική μονάδα ελέγχου,

- Οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες,

- Οι συσκευές σήμανσης και συναγερμού και

- Οι συσκευές επικοινωνιών για τη μετάδοση του σήματος συναγερμού

Β)
	Οι αισθητήρες ενός συστήματος συναγερμού  μπορούν να συνδεθούν μόνο σε συνδεσμολογία σε σειρά μεταξύ τους
	Λ

	Οι αισθητήρες ενός συστήματος συναγερμού  μπορούν να συνδεθούν μόνο σε παράλληλη συνδεσμολογία μεταξύ τους 
	Λ

	Οι αισθητήρες ενός συστήματος συναγερμού  μπορούν να συνδεθούν είτε σε σειρά είτε παράλληλα μεταξύ τους
	Σ

	Οι μαγνητικές επαφές αποτελούνται από δύο τμήμα , από τα οποία το ένα τοποθετείται σε ακίνητο μέρος και το άλλο σε κινούμενο
	Σ
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