ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Θέμα 4ο
α) Ο συνολικός όγκος του κτιρίου είναι:
Όγκος κτιρίου= 41750 m3 = 7000 m3
Από τον πίνακα 1 για όγκο κτιρίου 7000 m3αντιστοιχεί χωρητικότητα δεξαμενής 3,5 m3.
β) Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς μια δεξαμενή πετρελαίου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με τα παρακάτω εξαρτήματα:
· Σωλήνωση εξαερισμού
· Σωλήνωση πλήρωσης
· Στόμιο προσαγωγής προς τον καυστήρα
· Στόμιο αδειάσματος της δεξαμενής
· Δείκτη στάθμης πετρελαίου
· Ανθρωποθυρίδα
