ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
ΘΕΜΑ 4ο 
4.1.
Ο θόρυβος μπορεί να οφείλεται:  
1. σε υπερβολική φθορά των επενδύσεων τριβής, μέχρι του σημείου να έχουν αποκαλυφθεί οι κεφαλές των περτσινιών, 
2. σε παραμόρφωση των σιαγόνων, 
3. σε ανομοιόμορφη φθορά του τυμπάνου ή των δίσκων, 
4. σε χαλάρωση στήριξης των φρένων.

4.2.
[bookmark: _Hlk113636710]Τα πιθανά αίτια αν διαπιστώσουμε ότι το πεντάλ του φρένου κατεβαίνει μέχρι το δάπεδο, χωρίς φρενάρισμα,  είναι:
1. Κάποιο έμβολο είναι αντικανονικά τοποθετημένο μέσα στον κύλινδρό του.
2. Διαρροή ανάμεσα στον κύλινδρο και το έμβολο σε κάποιο άλλο σημείο του δίχαλου (δαγκάνας).
3. Είσοδος αέρα μέσα στους κυλίνδρους.
