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2.1 
Αντιστοιχίστε στο παρακάτω πίνακα τα πεδία του πλαισίου Ethernet με τη σημασία τους. Δύο προτάσεις από τη δεύτερη στήλη περισσεύουν.

	Πεδία Πλαισίου
	Σημασία

	α. Διεύθυνση MAC Προορισμού
β. Δεδομένα
γ. Μήκος/Τύπος δεδομένων
δ. FCS
	1. Προσδιορίζει το είδος δεδομένων ή το πρωτόκολλο ανώτερου επιπέδου
2. Η ουρά του πλαισίου
3. Το ΙΡ πακέτο που ενθυλακώνεται
4. Σηματοδοτεί την έναρξη του πλαισίου
5. Η διεύθυνση του Παραλήπτη
6. Η διεύθυνση του Αποστολέα
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2.2
Να συμπληρώσετε τα στοιχεία που λείπουν από το σχήμα αναπαράστασης των κλάσεων-τάξεων των ΙΡ διευθύνσεων, επιλέγοντας όποια από τα παρακάτω γράμματα ή αριθμούς ταιριάζουν:
Α, B, C, D, E, F, 28, 216, 224 ,232
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