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Στο IP πρωτόκολλο μιας σύνδεσης, έρχονται τα παρακάτω τμήματα (fragments) IP πακέτων, με τη σειρά και τις τιμές στα πεδία των επικεφαλίδων τους, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

	Κομμάτια
	Πεδία επικεφαλίδας ΙΡ τμημάτων

	
	Δείκτης
Εντοπισμού
Τμήματος
	MF
	Συνολικό
Μήκος
	Αναγνώριση

	Α
	0
	1
	620
	0x1a3b

	Β
	0
	1
	520
	0x1c15

	Γ
	100
	1
	520
	0x1c15

	Δ
	300
	0
	420
	0x1c15

	Ε
	150
	0
	420
	0x1a3b

	ΣΤ
	75
	1
	620
	0x1a3b

	Ζ
	200
	1
	520
	0x1c15




4.1 
Πόσα ήταν αρχικά τα ΙΡ πακέτα από τα οποία προέκυψαν τα παραπάνω κομμάτια; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
Μονάδες 10
4.2
Πόσα bytes είναι το συνολικό μέγεθος του κάθε αρχικού ΙΡ πακέτου πριν τον τεμαχισμό, αν το μέγεθος της επικεφαλίδας είναι 20 bytes; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
Μονάδες 15

