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4.1  
Για να προκύψουν 5 υποδίκτυα πρέπει να δοθούν 3 bits (23=8 >= 5) για τα υποδίκτυα. Επομένως η νέα μάσκα είναι /27 ή 255.255.255.224

4.2
Τεχνική Υποστήριξη: Διεύθυνση Δικτύου 192.168.15.64, Διεύθυνση Εκπομπής 192.168.15.95

