ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
ΘΕΜΑ 4ο 
α) Πιθανές αιτίες: 
• Βλάβη στην ανάφλεξη. 
• Δεν εισέρχεται καύσιμο μείγμα στους κυλίνδρους

β) Έλεγχοι – Μετρήσεις:
Για την πρώτη πιθανή αιτία θα πρέπει να γίνει έλεγχος για δύο περιπτώσεις: 
Α΄ περίπτωση: Δεν δημιουργείται σπινθήρας στα μπουζοκαλώδια. 
Β΄ περίπτωση: Δημιουργείται σπινθήρας στα μπουζοκαλώδια. 
Το ίδιο ισχύει και για τη δεύτερη πιθανή αιτία. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος για δυο περιπτώσεις. 
Α΄ περίπτωση: Δεν ψεκάζουν τα μπεκ ή για παλαιότερα συστήματα δεν φθάνει βενζίνη στο καρμπυρατέρ. 
Β΄ περίπτωση: Ψεκάζουν τα μπεκ ή φθάνει βενζίνη στο καρμπυρατέρ.
