ΘΕΜΑ 4ο
Σωστή απάντηση:
1. Η επικοινωνία με την τεχνική μεταγωγής κυκλώματος αποτελείται από 3 φάσεις: αποκατάσταση κυκλώματος, μεταφορά πληροφορίας, τερματισμός κυκλώματος. 
2. Στην τεχνική μεταγωγής πακέτου το μήνυμα τεμαχίζεται σε μικρότερα μηνύματα των 1000 bytes και αφού σε κάθε ένα από αυτά προστεθούν η διεύθυνση προορισμού και ο αριθμός σειράς εισέρχονται στο δίκτυο προς μετάδοση. 
3. Στην τεχνική μεταγωγής πακέτου υπάρχου δύο μέθοδοι δρομολόγησης: το αυτοδύναμο πακέτο και το νοητό κύκλωμα. 
4. Η τεχνική μεταγωγής κυκλώματος εφαρμόζεται στην μετάδοση φωνής και εικόνας. 
5. Η τεχνική μεταγωγής πακέτου εφαρμόζεται εκεί όπου η μετάδοση πληροφορίας είναι σύντομη και με χωρίς σταθερό ρυθμό μετάδοσης. 
6. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η προώθηση πληροφορίας με την τεχνική: αυτοδύναμο πακέτο.
7. Χαρακτηριστική περίπτωση αυτοδύναμου πακέτου είναι το δίκτυο TCP / IP. 
8. Στην μέθοδο του νοητού κυκλώματος πριν την προώθηση των μηνυμάτων επιλέγεται η καλύτερη διαδρομή την οποία και όλα τα πακέτα ακολουθούν από την έναρξη της μετάδοσης ως τον τερματισμό της σύνδεσης. 
9. Πλεονεκτήματα της μεθόδου του αυτοδύναμου πακέτου είναι: η καλύτερη αξιοποίηση  δικτύου και η αυξημένη αξιοπιστία. 
10. Στην μεταγωγή κυκλώματος για να επικοινωνήσουν δύο σταθμοί αποκαθίσταται πρώτα μία αποκλειστική φυσική σταθερή σύνδεση μεταξύ τους, που διατηρείται καθ’ όλη την διάρκεια της επικοινωνίας.

